# Tehnilised andmed

Pressimismasin | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nimipinge | V | 18 | 18
Max pressimisjõud Fmax | kN | 21 | 34
PressimisaegA) | s | 3 | 5
Tööriistakinnituse pööramisvahemik | ° | 360 | 360
Pressimisvahemik
Plasttorude max läbimõõtB) | mm | 40 | 110
Metalltorude max läbimõõt | mm | 35 | 54
KaalC) | kg | 2,5 | 3,4
Mõõtmed (pikkusD) × laius × kõrgus) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur töö ajal | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Ühilduvad akud (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  mõõdetud pressimistangidega SV18 või SV28

B)

  110‑mm liitmikke saab pressida ainult akudega alates 4,0 Ah.

C)

  Ilma akuta, ilma pressimistangideta (Aku kaalu leiate veebiaadressilt www.bosch-professional.com.)

D)

  sissekeeratud tööriistakinnitusega

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.