# Tekniske data

Pressemaskine | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominel spænding | V | 18 | 18
Maks. pressekraft Fmax | kN | 21 | 34
PressetidA) | s | 3 | 5
Drejeområde, værktøjsholder | ° | 360 | 360
Presseområde
Maks. diameter plastrørB) | mm | 40 | 110
maks. diameter metalrør | mm | 35 | 54
VægtC) | kg | 2,5 | 3,4
Mål (længdeD) × bredde × højde) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring | °C | -20 … +50 | -20 … +50
Kompatible akkuer (2,0-8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Målt med pressebakke SV18 eller SV28

B)

  110‑mm-fittings kan kun presses med akkuer fra 4,0 Ah.

C)

  Uden akku, uden pressebakke (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com.)

D)

  med iskruet værktøjsholder

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.