# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnihkoli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumulatorsko baterijo. Pri nenamernem pritisku stikala za vklop obstaja nevarnost poškodb.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in prezračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Za čim daljšo varno uporabo električnega orodja je treba električno orodje po 40000 delovnih ciklih oziroma najpozneje po 2 letih poslati v vzdrževanje. Ko presežete 40000 delovnih ciklov, prikaz stanja (4) neprekinjeno sveti rumeno.

Električno orodje pošljite pooblaščenemu serviserju Bosch v vzdrževanje.

Opomba: če intervala za vzdrževanje ne upoštevate, garancija preneha veljati.