# Процес на притискање (види слики G−I)

- Погрижете се да може да го притиснете копчето за ресетирање во секое време без да ја испуштите рачката.

Ако течноста излезе од приклучокот што треба да се притисне, погрижете се да не навлезе и во електричниот алат.

За започнување на процесот на притискање, притиснете и задржете го прекинувачот за вклучување (2) додека работното светло не започне да трепка по 1,5 s (7) и додека не започне присилното притискање.

Откако ќе се достигне максималната сила на притискање, моторот ќе се исклучи автоматски. Работното светло се исклучува по околу 10 s.

Погрижете се вилицата за преса да биде целосно затворена. Ако притискањето не е успешно, повторете го со нова преса.

Напомена: вклучениот зелен приказ за статус (4) и затворената вилица за преса на крајот од процесот на притискање не гарантираат соодветно заптивање. Тестирајте го заптивањето на системот на цевки со соодветна опрема за тестирање.

За отстранување на електричниот алат, притиснете на задните краеви од вилицата за преса (1) ➊ и извлечете го електричниот алат од пресата ➋ (види слика I).

Откажување на процесот на притискање во случај на грешки:

- Откажување на процесот на притискање пред да започне присилното притискање: притиснете го копчето за ресетирање (6) и отпуштете го прекинувачот за вклучување (2). Притиснете и задржете го копчето за ресетирање додека не се исклучи моторот. Цилиндарот се повлекува и вилицата за преса може да се отвори.
- Откажување на присилно притискање во тек: притиснете го прекинувачот за вклучување (2) повторно. Моторот се исклучува. Потоа притиснете на копчето за ресетирање (6). Цилиндарот се повлекува и вилицата за преса може да се отвори.
- Напомена: ако процесот на притискање се прекине, притискањето не е загарантирано. Повторете го процесот на притискање со нова преса.

Напомена: не вклучувајте го електричниот алат додека цилиндарот се повлекува на крајот од процесот на притискање или додека копчето за ресетирање (6) е притиснато.