# Statusa indikatori

Statusa indikators (4) | Nozīme
--- | ---
Pēc pieskaršanās ieslēdzējam:
0,5 s deg zaļā krāsā | Elektroinstruments ir darbgatavībā
3 s deg sarkanā krāsā | Nepietiekama akumulatora uzlādes pakāpe presēšanas procesam, nomainiet akumulatoru
Akumulatora temperatūra pārsniedz darba temperatūras diapazonu, ļaujiet akumulatoram atdzist
Ar nospiestu ieslēdzēju:
deg sarkanā krāsā | Iekšēja kļūda Nosūtiet elektroinstrumentu apkopes veikšanai pilnvarotam Bosch klientu apkalpošanas dienestam.
Pēc presēšanas beigām:
3 s deg zaļā krāsā | Presēšanas laikā sasniegts maksimālais presēšanas spēks
3 s deg sarkanā krāsā | Presēšanas process nav pabeigts
Pastāvīgi:
deg dzeltenā krāsā | Sasniegti 40000 darba cikli nosūtiet elektroinstrumentu apkopes veikšanai pilnvarotam Bosch klientu apkalpošanas centram.