# Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), taşıma esnasında ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Açma şalterine yanlışlıkla basılması durumunda yaralanma tehlikesi vardır.

- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Elektrikli el aletinin mümkün olduğu kadar uzun süre güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, elektrikli el aletine 40000 çalışma döngüsünden sonra veya en geç 2 yıl sonra bakım yapılmalıdır. 40000 çalışma döngüsü aşıldığında durum göstergesi (4) sürekli sarı renkte yanar.

Elektrikli el aletini bakım için yetkili bir Bosch servis merkezine gönderin.

Not: Bakım aralığına uyulmaması durumunda, garanti hakları kaybedilir.