# 압착 죠 삽입/교환하기(그림 A−E 참조)

진행하는 프레스 피팅 작업의 직경 및 윤곽에 맞는 압착 죠를 선택하십시오.

이 QR 코드를 통해 Bosch 에서 해당 전동공구에 대해 승인한 프레스 피팅 시스템 및 압착 죠에 대한 정보를 확인하십시오. R 시스템의 모든 압착 죠를 사용할 수 있습니다.

압착 죠가 청결하고, 기술적으로 문제가 없는지 확인하십시오.

툴 홀더의 래치 (8) 를 그림 A 에 제시된 바와 같이 앞으로 돌리고 ➊ 툴 홀더 (9) 에서 당겨 빼네십시오 ➋. 압착 죠 (1) 를 툴 홀더 끝까지 밀어 넣으십시오 ➌. 래치 (8) 를 다시 툴 홀더로 누르고 ➍ 180° 돌려 압착 죠를 잠그십시오 ➎.

- 압착 죠를 삽입한 후 래치가 단단하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 이를 통해 작동 중에 압착 죠가 실수로 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다.

압착 죠를 분리하려면 반대 순서로 하면 됩니다.