# Säkra elverktyget mot att falla (se bild J)

Vid arbeten i upphöjd position, säkra elverktyget mot att falla. Använd en fallsäkring (12) på max. 1,8 m längd som är lämplig för elverktygets totala vikt (standard, helst med rem som knyts i lärkhuvud eller fallsäkring med stötdämpare). Beakta fallsäkringsanordningarnas bruksanvisning.

Fäst den ena sidan av fallsäkringsanordningen (12) i tillåtet område (13) på elverktyget.

Fäst den andra sidan av fallsäkringsanordningen (12) i en fast anslagspunkt (11) i en stabil struktur (t.ex. byggnad eller ställning). Välj en anslagspunkt där elverktyget kan falla fritt utan att trassla in sig eller utgöra en fara.

- Fäst alltid fallsäkringen i en stabil struktur och inte i personer.

- Fallsäkringsanordningen måste alltid kunna röra sig fritt mellan fästena i den stabila strukturen och fästena på elverktyget.