# Подготовка к обжиму (см. рис. F)

- При установке держите пальцы и другие части тела на безопасном расстоянии от обжимной насадки. Существует опасность защемления!

Поверните зажим (9), чтобы центрировать установленную обжимную насадку (1) относительно места установки.

Нажмите на обжимную насадку ➊ сзади, чтобы открыть ее. Установите обжимную насадку под прямым углом на пресс-фитинг ➋.

- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов между пресс-фитингом и обжимной насадкой. Это может привести к ошибкам опрессовки.

Для включения рабочей подсветки (7) коротко нажмите выключатель (2). При включенной рабочей подсветке (7) можно оптимальным образом позиционировать обжимную насадку на пресс-фитинге.