# Tehnički podaci

Mašina za presovanje | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominalni napon | V | 18 | 18
Maks. snaga presovanja Fmax | kN | 21 | 34
Vreme presovanjaA) | s | 3 | 5
Opseg okretanja prihvata za alat | ° | 360 | 360
Opseg presovanja
Maks. prečnik plastičnih ceviB) | mm | 40 | 110
Maks. prečnik metalnih cevi | mm | 35 | 54
TežinaC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimenzije (dužinaD) × širina × visina) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom rada | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilni akumulatori (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  mereno sa steznim kleštima SV18 odn. SV28

B)

  Armature od 110 mm mogu da se presuju sa akumulatorima odn. 4,0 Ah.

C)

  bez akumulatora, bez steznih klešta (Težinu akumulatora možete da pogledate na www.bosch-professional.com.)

D)

  Sa zavrnutim prihvatom za alat

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.