# Affichages d’état

Indicateur d’état (4) | Signification
--- | ---
Après avoir appuyé brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt :
Allumage en vert pendant 0,5 s | L’outil électroportatif est prêt à l’emploi
Allumage en rouge pendant 3 s | Batterie pas assez chargée pour effectuer des sertissages, changez de batterie
Température de la batterie en dehors de la plage admissible, attendez que la batterie prenne la température ambiante
Quand l’interrupteur Marche/Arrêt est actionné :
Rouge clignotant | Défaut interne Envoyez pour maintenance l’outil électroportatif à un point de service après-vente Bosch agréé.
Après un sertissage :
Allumage en vert pendant 3 s | Pression de sertissage maximale atteinte pendant l’opération de sertissage
Allumage en rouge pendant 3 s | Sertissage pas terminé
En permanence :
Allumage en jaune | 40000 cycles de travail atteints Envoyez l’outil pour maintenance à un centre de Service après-vente Bosch agréé.