# Sigurnosne napomene za preše

Nikada ne držite prste ili druge dijelove tijela u području rada cilindra i čeljusti za prešanje uklj. međučeljusti ili prstene za prešanje. Prsti ili drugi dijelovi tijela mogu se prignječiti i time ozlijediti.

- Nosite zaštitne naočale tijekom rada s električnim alatom. Na taj način štitite oči od curenja hidrauličke tekućine i letećih dijelova u slučaju smetnji.

- Električnim alatom smije rukovati samo obučeno stručno osoblje starije od 16 godina. Time se smanjuje opasnost za osobe.

- Električnim alatom smije rukovati samo jedna osoba. Udaljite druge osobe iz područja opasnosti električnog alata. Time se smanjuje opasnost za osobe.

- Upotrebljavajte električni alat samo ako je glava alata vidljiva i ako možete osigurati da u području opasnosti nema ekstremiteta. Na taj ćete način izbjeći ozljede.

- Samo ručno radite s električnim alatom. Tipka za uključivanje/isključivanje i povratna tipka moraju biti nadohvat ruke kako biste ih mogli pritisnuti u slučaju nužde.

- Preša se smije upotrebljavati samo s umetnutom čeljusti za prešanje. Čeljust za prešanje mora biti u tehnički besprijekornom stanju. Ni u kom slučaju ne pokušavajte popraviti oštećene nastavke za prešanje (čeljust za prešanje, prsten za prešanje, prstenasta čeljust itd.). Zbrinite cijeli oštećeni nastavak za prešanje. Nastavak za prešanje koji je zavaren, izbrušen, izbušen ili modificiran na bilo koji način može se slomiti tijekom prešanja i uzrokovati teške ozljede. Ako ne zamijenite cijeli nastavak za prešanje, to može dovesti do kvara komponenti i teških ozljeda.

- Upotrebljavajte samo prikladne čeljusti za prešanje i sustave fitinga za prešanje koje je preporučio Bosch. Neprikladne kombinacije čeljusti za prešanje i fitinga za prešanje mogu dovesti do nepotpunog spoja.

- Nakon umetanja čeljusti za prešanje provjerite je li zapor blokiran. Na taj način osiguravate da se čeljust za prešanje nehotično ne odvoji tijekom rada.

- Odmah prekinite s radom ako je električni alat toliko oštećen da su električni ili pogonski dijelovi izloženi. Izvadite aku-bateriju i popravite električni alat u Bosch ovlaštenom servisu. Nestručni popravci mogu uzrokovati značajne opasnosti za korisnika.

- Po završetku instalacijskih radova provjerite nepropusnost sustava cijevi pomoću odgovarajućih sredstava za ispitivanje.

- Nikada nemojte izvoditi prešanja unutar mreže plinskih vodova osim ako dobavljač sustava nije izričito odobrio ovaj električni alat s posebno ispitanim fitinzima za prešanje.

- Pridržavajte se smjernica za polaganje proizvođača fitinga za prešanje i cijevi.

- Upotrebljavajte električni alat za maksimalno 4 prešanja u minuti. Na taj način izbjegavate pregrijavanje električnog alata.

- Ne prešajte dijelove pod električnim naponom. Postoji opasnost od električnog udara.

- Kada radite na povišenom položaju, dovoljno osigurajte električni alat sredstvima za osiguranje od pada i pazite da se osobe ne zadržavaju ispod područja rada. Nosite zaštitu za glavu kada radite iznad glave. Na taj način možete izbjeći materijalne štete i ozljede ako električni alat nenamjerno padne.

- Nestručni popravci mogu uzrokovati značajne opasnosti za korisnika. Upotrebljavajte prešu samo u tehnički besprijekornom stanju. Odmah popravite oštećenja u Bosch ovlaštenom servisu. Nestručni popravci mogu uzrokovati značajne opasnosti za korisnika.

- Radovi održavanja i popravaka smiju se izvoditi samo u Bosch ovlaštenim servisnim radionicama. Nestručni popravci mogu uzrokovati značajne opasnosti za korisnika.

- U slučaju smetnji tijekom prešanja odmah pritisnite povratnu tipku i otpustite prekidač za uključivanje. Držite pritisnutu povratnu tipku dok se motor ne isključi. Ventil se otvara i cilindar se vraća u početni položaj. Na taj način možete izbjeći ozljede ili materijalne štete.

- U slučaju gubitka ulja električni alat mora se poslati proizvođaču.

- Izbjegavajte kontakt s hidrauličkim uljem koje curi. Nakon kontakta temeljito operite kožu sapunom i vodom. Nakon kontakta odmah ispirite oči s puno vode barem 10 minuta. Kontakt s hidrauličkim uljem može izazvati iritaciju i alergijske reakcije.

- Ne radite s električnim alatom u eksplozivnoj okolini.

- Izvadite aku-bateriju tek kada je električni alat sigurno zaustavljen.

- Ne otvarajte električni alat. Tada više nije osiguran siguran rad i gubi se jamstveno pravo.

- U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-ba‌terije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati. Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.

- Ne mijenjajte i ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.

- Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti. Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

- Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača. Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

| Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.