# Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto elektrického nářadí typicky 78 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty. Noste chrániče sluchu!

## GPT 18V‑32:

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto elektrického nářadí typicky 76 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty. Noste chrániče sluchu!

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Hodnoty vibrací ah (trvalé vibrace), pF (opakované rázy) a nejistota K zjištěné podle EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

ah = 1,1 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 194 m/s2 (K = 30 m/s2)

## GPT 18V‑32:

ah = 0,8 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 100 m/s2 (K = 11 m/s2)

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.

Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.