# Баспақтауға дайындық (F суретін қараңыз)

- Қысқышты орнату кезінде саусағыңыз бен басқа дене мүшелерін одан алшақ ұстаңыз. Қысылып қалу қаупі бар.

Монтаждалған қысқышты (1) орнату орнымен дәлдеп туралау үшін құрал бекіткішін (9) айналдыруға болады.

Қысқышты ашу үшін қысқыштың артқы шеттерін басыңыз ➊. Қысқышты қысқыш фитингіге тігінен орнатыңыз ➋.

- Қысқыш фитинг пен қысқыш арасында ешқандай бөгде заттардың болмағанына көз жеткізіңіз. Бұл қате баспақтау әрекеттеріне әкелуі мүмкін.

Жұмыс шамын (7) қосу үшін ажыратқышты (2) қысқаша басыңыз. Жұмыс шамының (7) көмегімен қысқышты қысқыш фитингіге оңтайлы орналастыруға болады.