# Техникалық мәліметтер

Баспақ | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В | 18 | 18
Макс. баспақтау күші Fmax | кН | 21 | 34
Баспақтау уақытыA) | с | 3 | 5
Құрал бекіткішінің айналу диапазоны | ° | 360 | 360
Баспақтау диапазоны
Пластик құбырдың макс. диаметріB) | мм | 40 | 110
Металл құбырдың макс. диаметрі | мм | 35 | 54
СалмағыC) | кг | 2,5 | 3,4
Өлшемдері (ұзындығыD) × ені × биіктігі) | мм | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Сақтау кезінде рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Үйлесімді аккумуляторлар (2,0–8,0 А-сағ) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  SV18 немесе SV28 қысқышымен өлшенген

B)

  110 мм фитингілер тек мин. 4,0 А-сағ аккумуляторларымен қысылуы мүмкін.

C)

  аккумуляторсыз, қысқышсыз, (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз.)

D)

  бұрап кіргізілген құрал бекіткішімен

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.