# A préselés előkészítése (lásd F ábra)

- Felhelyezéskor tartsa távol ujjait és egyéb testrészeit a préspofától. Zúzódás veszélye áll fenn.

A szerszámbefogó egység (9) elfordítható a felszerelt préspofa (1) használat helyéhez való hozzáigazítása céljából.

A préspofa kinyitásához nyomja meg annak hátsó végeit ➊. Illessze rá a préspofát merőlegesen a présszerelvényre ➋.

- Győződjön meg róla, hogy nincsenek-e idegen testek a présszerelvény és a préspofa között. Az idegen testek jelenléte hibás préselést eredményezhet.

A munkalámpa bekapcsolásához (7) érintse meg röviden a bekapcsolót (2). A munkalámpa (7) segítségével optimálisan a présszerelvényhez illesztheti a préspofát.