# Sagatavošanās presēšanai (skatīt attēlu F)

- Ievietojot presēšanas knaibles, nepietuviniet pirkstus vai citas ķermeņa daļas. Pastāv saspiešanas risks.

Jūs varat pagriezt darbinstrumenta stiprinājumu (9), lai samontētās presēšanas knaibles (1) novietotu atbilstoši pielietošanas vietai.

Uzspiediet uz presēšanas knaibļu aizmugurējā gala ➊, lai atvērtu presēšanas knaibles. Uzlieciet presēšanas knaibles perpendikulāri uz presēšanas savienotājelementa ➋.

- Pārliecinieties, ka starp presēšanas savienotājelemenu un presēšanas knaiblēm neatrodas svešķermeni. Tie var novest pie nepareiziem presēšanas rezultātiem.

Lai ieslēgtu darba gaismu (7), īsi pieskarieties ieslēdzējam (2). Izmantojot darba gaismu (7), jūs varat optimāli novietot presēšanas knaibles uz presēšanas savienotājelementa.