# Stavljanje/zamena steznih klešta (videti slike A−E)

Izaberite stezna klešta čiji prečnik i kontura odgovaraju stezni prsten.

Pomoću QR koda možete pogledati pregled sistema steznih prstena i steznih klešta koje je Bosch odobrio za ovaj električni alat. Mogu da se koriste sva stezna klešta R sistema.

Uverite se da su stezna klešta čista i u tehnički besprekornom stanju.

Okrenite rezu (8) prihvata za alat kao što je prikazano na slici A prema napred ➊ i izvadite je iz prihvata za alat (9) ➋. Pomerite stezna klešta (1) do graničnika na prihvat za alat ➌. Pritisnite rezu (8) nazad u prihvat za alat ➍ i okrenite je za 180°, da biste blokirali stezna klešta ➎.

- Nakon postavljanja steznih klešta, proverite da li je reza čvrsto blokirana. Tako ćete biti sigurni da se stezna klešta tokom rada neće neočekivano otkačiti.

Za vađenje steznih klešta postupajte obrnutim redosledom.