# Процес пресування (див. мал. G−I)

- Переконайтеся, що ви можете натиснути кнопку скидання в будь-який момент, не відпускаючи рукоятку.

Якщо з опресовуваного з'єднання витікає рідина, переконайтеся, що вона не потрапила на електроінструмент або всередину нього.

Щоб розпочати процес пресування, натисніть і утримуйте кнопку вимкнення (2), доки через 1,5 с не почне блимати освітлювальний світлодіод (7) і не почнеться примусове пресування.

Після досягнення максимальної сили притискання двигун автоматично вимикається. Підсвітлювальний світлодіод згасає приблизно через 10 с.

Переконайтеся, що прес-кліщі повністю закриті. Якщо опресовування не вдалося, повторіть його з новим прес-фітингом.

Вказівка: Підсвічування зеленого індикатора стану (4) і закрита прес-кліщі в кінці процесу пресування не гарантують герметичності ущільнення. Незалежно від цього перевірте герметичність трубної системи за допомогою відповідного випробувального обладнання.

Щоб зняти електроінструмент, натисніть на задні кінці прес-кліщів (1) ➊ і витягніть електроінструмент з прес-фітинга ➋ (див. мал. I).

У разі виникнення несправностей припиніть процес пресування:

- Перед початком примусового пресування скасуйте процес: натисніть кнопку скидання (6) і відпустіть вимикач (2). Натисніть і утримуйте кнопку скидання, доки двигун не вимкнеться. Циліндр втягується, а прес-кліщі відкриваються.
- Скасувати примусове натискання в процесі: натисніть кнопку вимкнення (2) ще раз. Двигун вимкнено. Потім натисніть кнопку скидання (6). Циліндр втягується, а прес-кліщі відкриваються.
- Вказівка: Якщо процес пресування скасовано, пресування не є безпечним. Повторіть процес пресування з новим прес-фітингом.

Вказівка: Не вмикайте електроінструмент, коли циліндр втягується в кінці процесу пресування або коли натиснута кнопка скидання (6).