# Avvertenze di sicurezza per presse

Non mettere mai le dita o altri parti del corpo nella zona di lavoro del cilindro e delle pinze a pressare, pinze intermedie o anelli a pressare inclusi. Sussiste il rischio di schiacciamento e pertanto di lesioni delle dita o di altre parti del corpo.

- Quando si utilizza l’elettroutensile, indossare sempre occhiali protettivi. In questo modo, anche gli occhi saranno protetti da fuoriuscite di liquido idraulico e dispersione di parti nell’aria in caso di malfunzionamento.

- L’utilizzo dell’elettroutensile è consentito esclusivamente a personale tecnico qualificato di età maggiore ai 16 anni. In questo modo, si riducono i rischi per le persone.

- L’utilizzo dell’elettroutensile è consentito esclusivamente a una singola persona. Allontanare altre persone dall’area di pericolo dell’elettroutensile. In questo modo, si riducono i rischi per le persone.

- Mettere in funzione l’elettroutensile solo quando la testa è visibile ed è possibile garantire che nell’area di pericolo non siano presenti arti del corpo. In questo modo, si evitano possibili lesioni.

- Utilizzare l’elettroutensile solo manualmente. In particolare, il tasto ON/OFF e il tasto di reset devono essere raggiungibili per essere attivati in caso di emergenza.

- La pressa deve essere utilizzata esclusivamente con pinza a pressare inserita. La pinza a pressare deve essere in condizioni tecnicamente ottimali. Non tentare mai di riparare gli accessori di pressatura (pinza a pressare, anello a pressare, pinza anello, ecc.) danneggiati. Smaltire l’intero accessorio di pressatura danneggiato. Un accessorio di pressatura che sia stato sottoposto a saldatura, levigatura, foratura o qualsiasi altra modifica potrebbe rompersi durante l’operazione di pressatura e causare gravi lesioni. Se non si sostituisce l’intero accessorio di pressatura, possono verificarsi guasti ai componenti e gravi lesioni.

- Utilizzare pinze a pressare e sistemi di raccordi a pressare idonei e consigliati da Bosch. Combinazioni inadeguate di pinze e raccordi a pressare possono determinare errori di collegamento.

- Dopo aver inserito la pinza a pressare, controllare che il blocco sia ben fisso in posizione. In tal modo, la pinza a pressare non si staccherà inavvertitamente durante il funzionamento.

- Interrompere immediatamente il lavoro se l’elettroutensile è talmente danneggiato da lasciare scoperti componenti elettrici o dell’azionamento. Prelevare la batteria e far riparare l’elettroutensile dal Servizio Assistenza Clienti Bosch. Da riparazioni eseguite non a regola d’arte possono scaturire seri rischi per l’utilizzatore.

- Al termine dei lavori di installazione, verificare con adeguati strumenti di controllo che il sistema di tubazioni non presenti perdite.

- Non eseguire mai pressature all’interno di reti di condutture del gas, a meno che il fornitore dell’impianto non abbia espressamente approvato l’utilizzo di questo elettroutensile con raccordi a pressare sottoposti a test specifici.

- Attenersi alle linee guida d’installazione del produttore dei raccordi a pressare e dei tubi.

- Utilizzare l’elettroutensile per max. 4 pressature al minuto. In questo modo, si eviterà di surriscaldare l’elettroutensile.

- Non eseguire pressature su parti sotto tensione. In questo caso, sussiste il pericolo di folgorazione.

- Se si eseguono lavori in posizione rialzata, accertarsi che l’elettroutensile sia provvisto di mezzi anticaduta sufficienti e accertarsi che al di sotto dell’area di lavoro non siano presenti persone. Se si eseguono lavori sopra testa, indossare una protezione per la testa. In questo modo, si eviteranno danni a persone e cose in caso di caduta accidentale dell’elettroutensile.

- Da riparazioni eseguite non a regola d’arte possono scaturire seri rischi per l’utilizzatore. Utilizzare la pressa solo se questa è in condizioni tecnicamente ottimali. Far riparare subito eventuali danni dal Servizio Assistenza Clienti Bosch. Da riparazioni eseguite non a regola d’arte possono scaturire seri rischi per l’utilizzatore.

- Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti unicamente da officine autorizzate Bosch. Da riparazioni eseguite non a regola d’arte possono scaturire seri rischi per l’utilizzatore.

- In caso di malfunzionamenti durante l’operazione di pressatura, premere immediatamente il tasto di reset e rilasciare l’interruttore di avvio. Tenere premuto il tasto di reset fino allo spegnimento del motore. La valvola si aprirà e il cilindro tornerà nella posizione di partenza. In tal modo, si eviteranno danni a persone o cose.

- In caso di perdite d’olio, restituire l’elettroutensile al produttore.

- Evitare il contatto con l’olio idraulico in caso di perdite. Dopo il contatto, lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Dopo il contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 10 minuti. Il contatto con l’olio idraulico può causare irritazioni e reazioni allergiche.

- Non utilizzare l’elettroutensile in ambienti esplosivi.

- Rimuovere la batteria solo dopo aver arrestato l’elettroutensile in sicurezza.

- Non aprire l’elettroutensile. Un’eventuale apertura dell’elettroutensile comprometterebbe la sicurezza di funzionamento e determina il decadimento della garanzia.

- In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell’ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

- Non modificare né aprire la batteria. Vi è il rischio di cortocircuito.

- Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

- Utilizzare la batteria solo con articoli del produttore. Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

| Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.