# Processo de prensagem (ver figuras G−I)

- Certifique-se de que consegue soltar o botão de paragem em qualquer momento sem soltar o punho.

Se sair líquido da ligação ao prensar, certifique-se de que este não cai sobre a ferramenta elétrica ou não entra na mesma.

Para iniciar o processo de prensagem pressione o interruptor de ligar (2) e mantenha-o pressionado até que a luz de trabalho (7) pisque após 1,5 s e a prensagem forçada seja iniciada.

O motor desliga-se automaticamente quando a força máxima de prensagem é alcançada. A luz de trabalho apaga-se após aprox. 10 s.

Assegure que o mordente de prensagem está completamente fechado. Se a prensagem não for bem-sucedida, repita-a com uma nova conexão de prensagem.

Nota: um indicador de estado (4) que se acende a verde e um mordente de prensagem fechado no fim do processo de prensagem não garante uma prensagem estanque. Independentemente disso, teste a estanqueidade do sistema de tubos com equipamentos de teste adequados.

Para retirar a ferramenta elétrica pressione a extremidade posterior do mordente de prensagem (1) ➊ e retire a ferramenta elétrica da conexão de prensagem ➋ (ver figura I).

Cancelar o processo de prensagem no caso de falhas:

- Cancelar o processo de prensagem antes do início da prensagem forçada: pressione o botão de paragem (6) e solte o interruptor de ligar (2). Mantenha o botão de paragem pressionado até que o motor se desligue. O cilindro é deslocado para trás e o mordente de prensagem pode ser aberto.
- Cancelar a prensagem forçada em curso: Pressione novamente o interruptor de ligar (2). O motor é desligado. Pressione o botão de paragem (6). O cilindro é deslocado para trás e o mordente de prensagem pode ser aberto.
- Nota: A prensagem não é segura se o processo de prensagem for cancelado. Repita o processo de prensagem com uma nova conexão de prensagem.

Nota: Não ligue a ferramenta elétrica enquanto o cilindro é deslocado para trás no fim de um processo de prensagem ou enquanto o botão de paragem (6) for pressionado.