# Paruošimas presavimui (žr. F pav.)

- Uždėdami presavimo galvą, stenkitės, kad pirštai ir kitos kūno dalys būtų toliau nuo presavimo galvos. Iškyla suspaudimo pavojus.

Įrankių įtvarą (9) galite pasukti, norėdami sumontuotą presavimo galvą (1) nukreipti pagal atitinkamą presavimo vietą.

Norėdami atidaryti presavimo galvą, spauskite užpakalinius presavimo galvos galus ➊. Presavimo galvą ant presuojamos jungties uždėkite stačiu kampu ➋.

- Įsitikinkite, kad tarp presuojamos jungties ir presavimo galvos nėra svetimkūnių. Dėl jų gali būti netinkamai supresuojama.

Norėdami įjungti darbinę lemputę (7), trumpai spustelėkite įjungimo jungiklį (2). Naudodamiesi darbine lempute (7), presavimo galvą galite nustatyti į optimalią padėtį ant presuojamos jungties.