# 프레스 기계 안전 수칙

손가락이나 신체의 다른 부분이 절대 실린더의 작업 영역과 중간 죠 또는 압착 링을 포함한 압착 죠에 닿지 않도록 하십시오. 손가락이나 다른 신체 부위가 눌려 부상을 입을 수 있습니다.

- 전동공구로 작업할 때는 보안경을 착용하십시오. 이를 통해 오작동 시 유압액이 흘러나오거나 부품이 흩날리는 경우 눈을 보호할 수 있습니다.

- 본 전동공구는 16세 이상의 관련 교육을 이수한 전문 인력만 조작할 수 있습니다. 이를 통해 부상 위험을 줄일 수 있습니다.

- 본 전동공구는 한 사람만 조작할 수 있습니다. 다른 사람이 전동공구의 위험 영역에서 있지 않도록 알리십시오. 이를 통해 부상 위험을 줄일 수 있습니다.

- 공구 헤드가 눈에 보이고 위험 영역 안에 신체 부위가 없는 것이 확인된 경우에만 전동공구를 작동하십시오. 이렇게 해서 부상을 방지할 수 있습니다.

- 본 전동공구는 손으로만 작동하십시오. 이 경우 전원 버튼 및 리셋 버튼은 비상 시에 작동할 수 있는 거리에 있어야 합니다.

- 본 프레스 기계는 압착 죠가 삽입된 상태에서만 사용할 수 있습니다. 압착 죠는 기술적인 하자가 없는 상태여야 합니다. 손상된 압착 부속품(압착 죠, 압착 링, 링 죠 등)을 절대로 수리하지 마십시오. 손상된 압착 부속품 전체를 폐기하십시오. 어떤 방식으로든 용접, 연마, 천공 또는 개조된 압착 부속품은 압착 과정에서 파손되어 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 압착 부속품 전체를 교체하지 않으면 구성품의 고장 및 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- Bosch 에서 권장하는 적합한 압착 죠 및 프레스 피팅 시스템만 사용하십시오. 프레스 죠와 프레스 피팅을 부적절하게 조합하면 연결이 불완전해질 수 있습니다.

- 압착 죠를 삽입한 후 래치가 단단하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 이를 통해 작동 중에 압착 죠가 실수로 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다.

- 전동공구가 심하게 손상되어 전기 부품이나 구동 부품이 노출된 경우 즉시 작업을 중단하십시오. 배터리를 분리하고 전동공구를 Bosch 서비스 센터에서 수리하십시오. 수리를 잘못하면 이용자에게 상당한 위험이 발생할 수 있습니다.

- 설치 작업을 완료한 후에는 적합한 테스트 장비를 사용하여 파이프 시스템의 누설 여부를 점검하십시오.

- 시스템 공급업체가 해당 용도로 특별히 테스트를 거친 프레스 피팅과 함께 전동공구 사용을 명시적으로 승인하지 않은 경우, 가스 배관망 내에서 압착 작업을 진행하지 마십시오.

- 프레스 피팅 및 파이프 제조사의 설치 지침을 준수하십시오.

- 전동공구 사용 시 분당 최대 4 회만 압착 작업을 진행하십시오. 이를 통해 전동공구가 과열되는 것을 방지할 수 있습니다.

- 전압이 흐르는 부품은 압착하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 높은 위치에서 작업할 경우에는 전동공구를 추락 방지 장비로 적절히 고정하고 작업 공간 아래에 사람이 없는지 확인하십시오. 머리 위 작업 시 머리 보호대를 착용하십시오. 이렇게 하여 실수로 전동공구가 떨어질 경우 재산 피해 및 신체 부상을 방지할 수 있습니다.

- 수리를 잘못하면 이용자에게 상당한 위험이 발생할 수 있습니다. 프레스 기계는 기술적인 하자가 없는 상태에서만 사용하십시오. 손상이 있는 경우 Bosch 서비스 센터에서 즉시 수리하십시오. 수리를 잘못하면 이용자에게 상당한 위험이 발생할 수 있습니다.

- 유지보수 및 수리 작업은 공인된 Bosch 서비스 센터에서만 진행할 수 있습니다. 수리를 잘못하면 이용자에게 상당한 위험이 발생할 수 있습니다.

- 압착 과정에서 장애가 발생하면 즉시 리셋 버튼을 누른 후 전원 스위치에서 손을 떼십시오. 모터가 꺼질 때까지 리셋 버튼을 계속 누르고 계십시오. 밸브가 열리고 실린더가 시작 위치로 돌아갑니다. 이를 통해 부상이나 재산 피해를 막을 수 있습니다.

- 오일이 분실된 경우 전동공구를 제조업체에 반환해야 합니다.

- 흘러나온 유압유에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 닿은 경우 물과 비누로 깨끗이 닦아내십시오. 눈에 닿은 경우 즉시 다량의 물로 10분 이상 씻어내십시오. 유압유에 닿으면 염증 및 알레르기성 반응을 일으킬 수 있습니다.

- 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 작동하지 마십시오.

- 전동공구가 안전하게 정지할 때까지 배터리를 제거하지 마십시오.

- 전동공구를 열지 마십시오. 이 경우 더 이상 안전한 작동이 보장되지 않으며, 보증 청구가 무효화됩니다.

- 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다‌.

- 배터리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다‌.

- 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

- 본 배터리는 제조사 제품에만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

| 배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.