# Priprema za presovanje (videti sliku F)

- Držite prste i druge delove tela tokom postavljanja dalje od steznih klešta. Postoji opasnost od prignječenja.

Prihvat za alat (9) možete da okrenete, da biste montirana stezna klešta (1) usmerili prema mestu upotrebe.

Pritisnite na zadnje krajeve steznih klešta ➊, da biste ih otvorili. Stavite stezna klešta pod pravim uglom na stezni prsten ➋.

- Uverite se da se između steznog prstena i steznih klešta ne nalaze strana tela. Ona mogu dovesti do pogrešnog presovanja.

Za uključivanje radnog svetla (7) kratko pritisnite prekidač za uključivanje (2). Pomoću radnog svetla (7) možete optimalno da pozicionirate stezna klešta na steznom prstenu.