# Statusvisninger

Statusindikator (4) | Betydning
--- | ---
Etter at PÅ-bryteren har blitt trykt:
Lyser grønt i 0,5 s | Elektroverktøyet er klart til bruk
Lyser rødt i 3 s | For svakt batteri for pressing, skift batteri
Batteri har ikke driftstemperatur, la batteriet få riktig temperatur
Når PÅ-bryteren har blitt trykt:
Lyser rødt | Intern feil Send elektroverktøyet til et autorisert Bosch-serviceverksted for vedlikehold.
Etter pressingen:
Lyser grønt i 3 s | Maksimal presskraft oppnådd under pressingen
Lyser rødt i 3 s | Pressing ikke avsluttet
Permanent:
Lyser gult | 40000 gjennomførte arbeidssykluser Send elektroverktøyet til et autorisert Bosch-serviceverksted for vedlikehold.