# Ασφάλιση του ηλεκτρικού εργαλείου από τρώση (βλέπε εικόνα J)

Ασφαλίστε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά την εργασία σε ανυψωμένη θέση από τυχόν πτώση. Χρησιμοποιείτε γι’ αυτό έναν κατάλληλο για το συνολικό βάρος εξοπλισμό προστασίας από πτώση (12) με το πολύ 1,8 m μήκος (του εμπορίου, κατά προτίμηση έναν ιμάντα πρόσδεσης στερεωμένο με έναν κατάλληλο κόμβο ή εξοπλισμό προστασίας από πτώση με απόσβεση προστασίας). Προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του εξοπλισμού προστασίας από πτώση.

Στερεώστε τη μια πλευρά του εξοπλισμού προστασίας από πτώση (12) στην επιτρεπόμενη περιοχή στερέωσης (13) στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Στερεώστε την άλλη πλευρά του εξοπλισμού προστασίας από πτώση (12) σε ένα σταθερό σημείο αγκύρωσης (11), που βρίσκεται σε μια σταθερή δομή (π.χ. κτίριο ή σκαλωσιά). Επιλέξτε το σημείο αγκύρωσης έτσι, ώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση μιας πτώσης να μπορεί να πέσει ελεύθερα στην προστασία από πτώση, χωρίς να σας τυλίξει ή να σας θέσει σε κίνδυνο.

- Στερεώνετε τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση πάντοτε σε μια σταθερή δομή και όχι σε άτομα.

- Ανάμεσα στη στερέωση στο σταθερό σημείο αγκύρωσης και στο ηλεκτρικό εργαλείο ο εξοπλισμός προστασίας από πτώση πρέπει να μπορεί να κινείται πάντοτε ελεύθερα.