# Sätta i/byta ut pressbacken (se bild A−E)

Välj pressbacken som passar pressen i diameter och kontur.

Via denna QR-kod hittar du översikten över de pressanslutningssystem och pressbackar som har godkänts av Bosch för detta elverktyg. Alla pressbackar i R‑systemet kan användas.

Se till att pressbacken är ren och befinner sig i tekniskt felfritt skick.

Dra låset (8) för verktygsfästet som på bilden A, framåt ➊ och dra ut det ur verktygsfästet (9) ➋. Skjut pressbacken (1) på verktygsfästet ➌ till anslag. Tryck låset (8) tillbaka in i verktygsfästet ➍ och vrid det i 180° för att låsa pressbacken ➎.

- Kontrollera att regeln sitter fast när du har satt i pressbacken. Då säkerställer du att pressbacken inte lossnar oavsiktligt i drift.

För uttagning av pressbacken, utför stegen i omvänd ordningsföljd.