# Қысқышты салу/алмастыру (A−E суреттерін қараңыз)

Қысқышты диаметрі мен контуры бойынша қысқыш фитингіге сәйкес келетіндей таңдаңыз.

Осы QR коды арқылы Bosch компаниясы осы электр құралы үшін мақұлдаған қысқыш фитинг жүйелерінің және қысқыштардың шолуын табуға болады. R жүйесінің барлық қысқыштарын пайдалануға болады.

Қысқыш таза әрі техникалық тұрғыдан ақаусыз күйде болғанына көз жеткізіңіз.

Құрал бекіткішінің жапқышын (8), A суретінде көрсетілгендей, алға қарай бұрап ➊, оны құрал бекіткішінен (9) тартып шығарыңыз ➋. Қысқышты (1) құрал бекіткішіне тірелгенше жылжытыңыз ➌. Жапқышты (8) құрал бекіткішіне кері итеріп ➍, қысқышты құлыптау үшін жапқышты 180°-қа бұраңыз ➎.

- Қысқышты салғаннан кейін жапқыштың берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Осылайша қысқыштың жұмыс кезінде кенет босап қалмауын қамтамасыз етесіз.

Қысқышты шығару үшін әрекеттерді кері реттілікпен орындаңыз.