# Teknik veriler

Pres makinesi | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Parça numarası |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominal gerilim | V | 18 | 18
Maks. presleme kuvveti Fmax | kN | 21 | 34
Presleme süresiA) | s | 3 | 5
Uç girişi dönüş alanı | ° | 360 | 360
Presleme alanı
Maks. plastik boru çapıB) | mm | 40 | 110
Maks. metal boru çapı | mm | 35 | 54
AğırlıkC) | kg | 2,5 | 3,4
Ölçüler (uzunlukD) × genişlik × yükseklik) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Uyumlu aküler (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  SV18 veya SV28 pres çenesi ile ölçülmüştür

B)

  110 mm bağlantı parçaları yalnızca 4,0 Ah ve sonrası akülerle preslenebilir.

C)

  Aküsüz, pres çenesi olmadan (Akü ağırlığı için bakınız: www.bosch-professional.com.)

D)

  Vidalı uç girişi ile

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.