# فرایند پرس (رجوع کنید به تصاویر G−I)

- اطمینان حاصل کنید که در هر زمان می توانید دکمه تنظیم مجدد را بدون رها کردن دسته، فشار دهید.

اگر مایع از اتصالات پرس خارج می شود، پس مطمئن باشید که آن روی ابزار برقی یا داخل آن قرار ندارد.

برای شروع فرایند پرس، کلید روشن کردن (2) را فشار دهید و آن را نگه دارید، تا پس از ‎1,5 s‎ چراغ کار (7) چشمک بزند و عملیات پرس آغاز شود.

پس از رسیدن به حداکثر نیروی فشار، موتور به طور اتوماتیک خاموش می شود. چراغ کار پس از حدود ‎10 s‎ خاموش می شود.

کنترل کنید که فک پرس کاملاً بسته باشد. اگر پرس کاری موفقیت آمیز نبود، آن را با یک اتصال پرس جدید تکرار کنید.

نکته: نشانگر وضعیت روشن سبز رنگ (4) و فک بسته در پایان فرایند پرس کردن، پرس محکمی را تضمین نمی کند. آب بندی سیسم لوله را به طور مستقل با تجهیزات تست مناسب آزمایش کنید.

برای برداشتن ابزار برقی روی قسمت انتهایی عقب فک پرس (1) ➊ فشار دهید و ابزار برقی را از اتصالات پرس خارج کنید ➋ (رجوع کنید به تصویر I).

قطع شدن فرایند پرس هنگام وجود مشکل:

- قطع کردن فرایند پرس قبل از شروع پرس: دکمه تنظیم مجدد (6) را فشار دهید و کلید روشن کردن (2) را رها کنید. دکمه تنظیم مجدد را فشرده نگه دارید تا موتور خاموش شود. سیلندر به عقب باز می گردد و فک پرس را می توان باز کرد.
- قطع کردن پرس در حال کار: کلید روشن کردن (2) را دوباره فشار دهید. موتور خاموش می شود. دکمه تنظیم مجدد (6) را فشار دهید. سیلندر به عقب باز می گردد و فک پرس را می توان باز کرد.
- نکته: در صورت قطع شدن فرایند پرس، پرس کاری ایمن نیست. فرایند پرس را با اتصالات پرس جدید تکرار کنید.

نکته: زمانی که سیلند در پایان فرایند پرس به عقب باز می گردد یا زمانی که دکمه تنظیم مجدد (6) فشار داده می شود، ابزار برقی را خاموش نکنید.