# Sicherheitshinweise für Pressmaschinen

Halten Sie niemals Finger oder andere Körperteile in den Arbeitsbereich des Zylinders und der Pressbacken inkl. der Zwischenbacken oder Pressringe. Finger oder andere Körperteile können gequetscht und dadurch verletzt werden.

- Tragen Sie während des Arbeitens mit dem Elektrowerkzeug eine Schutzbrille. Damit schützen Sie Ihre Augen bei Störungen vor austretender Hydraulikflüssigkeit und herumfliegenden Teilen.

- Die Bedienung des Elektrowerkzeugs darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal über 16 Jahren erfolgen. Dadurch verringern Sie die Gefährdung von Personen.

- Die Bedienung des Elektrowerkzeugs darf ausschließlich durch eine einzelne Person erfolgen. Verweisen Sie andere Personen aus dem Gefahrenbereich des Elektrowerkzeugs. Dadurch verringern Sie die Gefährdung von Personen.

- Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn der Werkzeugkopf einsehbar ist und Sie sicherstellen können, dass sich keine Gliedmaßen im Gefahrenbereich befinden. Dadurch vermeiden Sie Verletzungen.

- Betreiben Sie das Elektrowerkzeug ausschließlich handgeführt. Die Ein-/Aus-Taste und die Rückstelltaste müssen dabei in Reichweite sein, um im Notfall betätigt zu werden.

- Die Pressmaschine darf nur mit eingesetzter Pressbacke verwendet werden. Die Pressbacke muss in technisch einwandfreiem Zustand sein. Versuchen Sie auf keinen Fall, beschädigte Pressaufsätze (Pressbacke, Pressring, Ringbacke usw.) zu reparieren. Entsorgen Sie den kompletten beschädigten Pressaufsatz. Ein Pressaufsatz, der geschweißt, geschliffen, gebohrt oder in irgendeiner Weise modifiziert wurde, kann während des Pressvorgangs zerbrechen und schwere Verletzungen verursachen. Wenn nicht der komplette Pressaufsatz ersetzt wird, kann es zum Ausfall von Komponenten und zu schweren Verletzungen kommen.

- Verwenden Sie nur geeignete und von Bosch empfohlene Pressbacken und Pressfittingsysteme. Ungeeignete Kombinationen von Pressbacken und Pressfittings können zu einer unvollständigen Verbindung führen.

- Kontrollieren Sie nach dem Einsetzen der Pressbacke, ob der Riegel fest arretiert ist. Damit stellen Sie sicher, dass die Pressbacke sich beim Betrieb nicht unbeabsichtigt löst.

- Beenden Sie sofort die Arbeiten, falls das Elektrowerkzeug so stark beschädigt ist, dass elektrische Teile oder Antriebsteile frei liegen. Entnehmen Sie den Akku und lassen Sie das Elektrowerkzeug vom Bosch Kundendienst reparieren. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Prüfen Sie nach dem Ende der Installationsarbeiten das Rohrsystem mit geeigneten Prüfmitteln auf Dichtheit.

- Führen Sie niemals Verpressungen innerhalb von Gasleitungsnetzen durch, es sei denn, der Systemanbieter hat dieses Elektrowerkzeug mit speziell geprüften Pressfittings ausdrücklich dazu freigegeben.

- Halten Sie die Verlegerichtlinien der Pressfitting- und Rohrhersteller ein.

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug für maximal 4 Verpressungen pro Minute. Damit vermeiden Sie eine Überhitzung des Elektrowerkzeugs.

- Verpressen Sie keine unter elektrischer Spannung stehenden Teile. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Sichern Sie das Elektrowerkzeug bei Arbeiten in erhöhter Position ausreichend mit Absturzsicherungsmitteln und achten Sie darauf, dass sich unterhalb des Arbeitsbereichs keine Personen aufhalten. Tragen Sie bei Überkopfarbeiten einen Kopfschutz. So können Sie Sach- und Personenschäden beim unbeabsichtigten Herabfallen des Elektrowerkzeugs vermeiden.

- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Verwenden Sie die Pressmaschine nur in technisch einwandfreiem Zustand. Lassen Sie Beschädigungen sofort vom Bosch Kundendienst reparieren. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur Bosch autorisierte Fachwerkstätten durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Drücken Sie bei Störungen während des Pressvorgangs sofort die Rückstelltaste und lassen Sie den Ein-Schalter los. Halten Sie die Rückstelltaste gedrückt, bis sich der Motor ausschaltet. Das Ventil öffnet sich und der Zylinder fährt in die Ausgangsposition zurück. Damit können Sie Personen- oder Sachschäden vermeiden.

- Bei Verlust von Öl muss das Elektrowerkzeug an den Hersteller zurückgesandt werden.

- Vermeiden Sie Kontakt mit austretendem Hydrauliköl. Reinigen Sie die Haut nach Kontakt gründlich mit Seife und Wasser. Spülen Sie Augen nach Kontakt sofort mit reichlich Wasser mindestens 10 Minuten lang. Kontakt mit Hydrauliköl kann zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen.

- Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosiver Umgebung.

- Entnehmen Sie den Akku erst, wenn das Elektrowerkzeug sicher stillgesetzt wurde.

- Öffnen Sie das Elektrowerkzeug nicht. Ein sicherer Betrieb ist dann nicht mehr gewährleistet und der Garantieanspruch verfällt.

- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

- Ändern und öffnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

- Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden. Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.

- Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers. Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.

| Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.