# Pressning (se bild G−I)

- Se till att du alltid kan trycka på återställningsknappen utan att släppa handtaget.

Om vätska träder ut ur anslutningen som ska pressas, se till att den inte hamnar på eller i elverktyget.

För att starta pressningen trycker du på på-knappen (2) och håller den intryckt tills arbetslampan (7) blinkar efter 1,5 s och tvångspressning startas.

När max. presskraft har uppnåtts stängs motorn av automatiskt. Arbetslampan slocknar efter ca. 10 s.

Kontrollera att pressbacken är helt stängd. Om pressningen inte lyckades, upprepa den med en ny pressanslutning.

Observera: att statusindikeringen (4) lyser grönt och pressbacken är stängd efter pressningen garanterar inte att pressningen är tät. Testa rörsystemets täthet oberoende av detta med lämpliga instrument.

För att ta av elverktyget trycker du på den bakre änden av pressbacken (1) ➊ och drar ut elverktyget från pressanslutningen ➋ (se bild I).

Avbryta pressningen vid störningar:

- Avbryta pressningen innan start av tvångspressningen: tryck på återställningsknappen (6) och släpp på-knappen (2). Håll återställningsknappen intryckt tills motorn stängs av. Cylindern kör tillbaka och pressbacken kan öppnas.
- Avbryta tvångspressningen när den är igång: tryck på på-knappen (2) igen. Motorn stängs av. Tryck sedan på återställningsknappen (6). Cylindern kör tillbaka och pressbacken kan öppnas.
- Observera: om pressningen avbryts är den inte säker. Upprepa pressningen med en ny pressanslutning.

Observera: slå inte på elverktyget medan cylindern kör tillbaka efter en pressning eller medan återställningsknappen (6) är intryckt.