# آماده سازی پرس کردن (رجوع کنید به تصویر F)

- انگشتان و سایر اعضاء بدن را هنگام نصب از فک پرس دور نگه دارید. خطر له شدگی وجود دارد.

شما می توانید ابزارگیر (9) را بچرخانید، تا فک پرس نصب شده (1) به صورت مناسب نسبت به محل نصب تنظیم شود.

روی قسمت انتهایی فک پرس فشار دهید ➊، تا فک پرس باز شود. فک پرس را با زاویه قائمه روی اتصالات پرس قرار دهید ➋.

- اطمینان حاصل کنید که هیچ عضو متفرقه ای بین اتصالات پرس و فک پرس نباشد. این کار ممکن است منجر به ایجاد مشکل در پرس شود.

برای روشن شدن چراغ کار (7) دکمه روشن کردن (2) را کوتاه فشار دهید. به کمک چراغ کار (7) می توانید فک پرس را به صورت بهینه روی اتصالات پرس قرار دهید.