# Tehnički podaci

Preša | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nazivni napon | V | 18 | 18
Maks. sila prešanja Fmax | kN | 21 | 34
Vrijeme prešanjaA) | s | 3 | 5
Raspon vrtnje prihvata alata | ° | 360 | 360
Područje prešanja
Maks. promjer plastičnih cijeviB) | mm | 40 | 110
Maks. promjer metalnih cijevi | mm | 35 | 54
TežinaC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimenzije (duljinaD) × širina × visina) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilne aku-baterije (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  izmjereno s čeljusti za prešanje SV18 ili SV28

B)

  fitinzi od 110 mm mogu se prešati samo s aku-baterijama od 4,0 Ah

C)

  Bez aku-baterije, bez čeljusti za prešanje (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com.)

D)

  s uvrnutim prihvatom alata

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.