# مبينات الحالة

مبين الحالة (4) | المعنى
--- | ---
بعد الضغط على مفتاح التشغيل:
يضيء باللون الأخضر 0,5 ثانية | العدة الكهربائية جاهزة للاستخدام
يضيء باللون الأحمر لمدة 3 ثوان | شحنة المركم ضعيفة بالنسبة لعملية الكبس، قم بتغيير المركم
المركم خارج نطاق درجة حرارة التشغيل، اترك المركم حتى يبرد
عندما يكون مفتاح التشغيل مضغوط:
يضيء باللون الأحمر | خطأ داخلي أرسل العدة الكهربائية إلى مركز خدمة عملاء Bosch المعتمد لإجراء الصيانة.
بعد عملية الكبس:
يضيء باللون الأخضر لمدة 3 ثوان | قوة الكبس القصوى المحققة أثناء عملية الكبس
يضيء باللون الأحمر لمدة 3 ثوان | عملية الكبس لم تكتمل
باستمرار:
يضيء باللون الأصفر | تم الوصول إلى 40000 دورة عمل أرسل الأداة الكهربائية إلى مركز خدمة عملاء Bosch المعتمد لإجراء الصيانة.