# Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторындағы жасыл түсті жарық диодтары аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Қауіпсіздік тұрғысынан заряд деңгейін электр құралының жұмыссыз күйінде ғана шақыруға болады.

Заряд деңгейін көрсету үшін заряд деңгейінің индикаторына арналған немесе түймесін басыңыз. Мұны аккумулятор шығарылғанда да орындауға болады.

Заряд деңгейінің индикаторына арналған түймені басқаннан кейін ешқандай жарық диоды жанбаса, бұл аккумулятордың ақаулы және оны ауыстыру керек екендігін білдіреді.

Нұсқау: әр аккумулятор түрінде заряд деңгейінің индикаторы болмайды.

## Аккумулятор түрі GBA 18V...

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 60–100%
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 30–60%
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–30%
Жыпылықтайтын жарық 1× жасыл | 0–5%

## Аккумулятор түрі ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 5× жасыл | 80–100%
Үздіксіз жарық 4× жасыл | 60–80%
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 40–60%
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 20–40%
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–20%
Жыпылықтайтын жарық 1× жасыл | 0–5%