# Technické údaje

Lisovací stroj | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Menovité napätie | V | 18 | 18
Max. lisovacia sila Fmax | kN | 21 | 34
Doba lisovaniaA) | s | 3 | 5
Rozsah otáčania upnutia nástroja | ° | 360 | 360
Rozsah lisovania
Max. priemer plastového potrubiaB) | mm | 40 | 110
Max. priemer kovového potrubia | mm | 35 | 54
HmotnosťC) | kg | 2,5 | 3,4
Rozmery (dĺžkaD) × šírka × výška) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Povolená teplota okolia pri skladovaní | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilné akumulátory (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Merané s lisovacou čeľusťou SV18 alebo SV28

B)

  110 mm tvarovky možno zalisovávať s akumulátormi od 4,0 Ah.

C)

  Bez akumulátora, bez lisovacej čeľuste (hmotnosť akumulátora nájdete na www.bosch-professional.com.)

D)

  S utiahnutým upnutím nástroja

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.