# Biztonsági utasítások présgépekhez

Soha ne tartsa az ujjait vagy más testrészeit a henger és a préspofák munkaterületén, beleértve a köztes pofákat vagy a présgyűrűket is. Az ujjak vagy más testrészek összezúzódhatnak és megsérülhetnek.

- Viseljen védőszemüveget, amikor az elektromos kéziszerszámmal dolgozik. Ez megvédi a szemét a hibás működés esetén kilépő hidraulikafolyadéktól és a kirepülő alkatrészektől.

- Az elektromos kéziszerszámot csak 16 év feletti, képzett szakemberek kezelhetik. Ez csökkenti a személyeket fenyegető kockázatot.

- Az elektromos kéziszerszámot csak egy személy kezelheti. Utasítsa a többi személyt, hogy hagyják el az elektromos kéziszerszám veszélyzónáját. Ez csökkenti a személyeket fenyegető kockázatot.

- Csak akkor működtesse az elektromos kéziszerszámot, ha a szerszámfej látható, és meggyőződhet arról, hogy nincsenek végtagok a veszélyzónában. Így elkerülhetők a sérülések.

- Az elektromos kéziszerszámot csak kézzel vezetve működtesse. A ki-/bekapcsoló gombnak és a visszaállító gombnak elérhető közelségben kell lennie, hogy vészhelyzetben meg lehessen nyomni.

- A présgép csak behelyezett préspofával használható. A préspofának tökéletes műszaki állapotban kell lennie. Soha ne próbálja megjavítani a sérült présadaptereket (préspofa, présgyűrű, gyűrűs pofa stb.). A teljes sérült présadaptert ártalmatlanítsa. A hegesztett, csiszolt, fúrt vagy bármilyen módon módosított présadapter a préselési folyamat során eltörhet, és súlyos sérüléseket okozhat. Ha nem a teljes présadaptert cseréli ki, az alkatrészek meghibásodhatnak, és súlyos sérüléseket okozhatnak.

- Csak megfelelő és a(z) Bosch által ajánlott préspofákat és présszerelvény-rendszereket használjon. A préspofák és a présszerelvények nem megfelelő kombinációja nem tökéletes csatlakozást eredményezhet.

- A préspofa behelyezése után ellenőrizze, hogy a retesz szilárdan bereteszelt-e. Ez biztosítja, hogy a préspofa működés közben ne lazuljon meg akaratlanul.

- Azonnal hagyja abba a munkavégzést, ha az elektromos kéziszerszám olyan súlyosan megsérült, hogy az elektromos alkatrészek vagy a hajtómű alkatrészei szabadon vannak. Vegye ki az akkumulátort, és javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot a(z) Bosch ügyfélszolgálatával. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.

- A szerelési munkálatok befejezése után megfelelő vizsgálóberendezéssel ellenőrizze a csőrendszert tömítettség szempontjából.

- Soha ne végezzen préselést gázvezeték-hálózaton belül, kivéve, ha a rendszerszolgáltató kifejezetten jóváhagyta erre a célra ezt az elektromos kéziszerszámot a speciálisan tesztelt présszerelvényekkel.

- Tartsa be a présszerelvény- és csőgyártók szerelési útmutatóit.

- Az elektromos kéziszerszámmal percenként legfeljebb 4 préselést végezhet. Ez megakadályozza az elektromos kéziszerszám túlmelegedését.

- Ne préseljen semmilyen feszültség alatt álló alkatrészt. Áramütés veszélye áll fenn.

- Magasabban végzett munka esetén az elektromos kéziszerszámot megfelelően biztosítsa leesés elleni védőeszközzel, és ügyeljen rá, hogy a működési terület alatt ne tartózkodjanak személyek. Fej fölött végzett munka esetén viseljen fejvédőt. Így megakadályozhatja az anyagi károkat és a személyi sérüléseket, ha az elektromos kéziszerszám véletlenül leesik.

- A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve. Csak akkor használja a présgépet, ha az tökéletes műszaki állapotban van. A sérüléseket azonnal javíttassa ki a(z) Bosch ügyfélszolgálatával. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.

- Karbantartási és javítási munkák csak a(z) Bosch általi engedéllyel rendelkező szakműhelyek végezhetnek. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.

- Ha a préselési folyamat során hiba lép fel, nyomja meg azonnal a visszaállító gombot, és engedje el a bekapcsoló gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot, amíg a motor ki nem kapcsol. A szelep kinyílik, és a henger visszatér a kiindulási helyzetébe. Ez segít elkerülni a személyi sérüléseket és az anyagi károkat.

- Ha olajveszteség történik, az elektromos kéziszerszámot vissza kell küldeni a gyártónak.

- Kerülje a kilépő hidraulikaolajjal való érintkezést. Érintkezés után a bőrt alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Érintkezés után azonnal öblítse ki a szemét bő vízzel legalább 10 percig. A hidraulikaolajjal való érintkezés irritációt és allergiás reakciókat okozhat.

- Ne üzemeltesse az elektromos kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben.

- Ne vegye ki az akkumulátort, amíg az elektromos kéziszerszámot biztonságosan le nem állította.

- Ne nyissa fel az elektromos kéziszerszámot. A biztonságos működés ekkor már nem garantált, és a garanciális igény érvényét veszti.

- Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.

- Ne módosítsa és nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll a rövidzárlat veszélye.

- Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

- Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.

| Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.