# Pressing (se bildene G−I)

- Forviss deg om at du til enhver tid kan trykke på nullstillingsknappen uten å slippe håndtaket.

Hvis væske renner ut av forbindelsen som skal presses, må du sikre at denne ikke kommer inn i eller på elektroverktøyet.

For å starte pressingen trykker du PÅ-bryteren (2) helt inn og holder den inne til arbeidslyset (7) blinker etter 1,5 s og den forserte pressingen startes.

Motoren slås automatisk av etter at den maksimale presskraften er nådd. Arbeidslyset slukker etter ca. 10 s.

Kontroller at presskjeven er helt lukket. Hvis ikke pressingen var vellykket, gjentar du med en ny pressfitting.

Merknad: En statusindikator (4) som lyser grønt og en lukket presskjeve i slutten av pressingen er ingen garanti for tett pressing. Du må kontrollere med egnet testutstyr at rørsystemet er tett.

For å ta av elektroverktøyet trykker du på den bakre enden på presskjeven (1) ➊ og trekker elektroverktøyet fra pressfittingen ➋ (se bilde I).

Avbryte pressing ved feil:

- Avbryte pressingen før den forserte pressingen starter: Trykk på nullstillingsknappen (6), og slipp PÅ-knappen (2). Hold nullstillingsknappen inntrykt helt til motoren slås av. Sylinderen kjøres tilbake, og presskjeven kan åpnes.
- Avbryte pågående forsert pressing: Trykk på PÅ-bryteren (2) igjen. Motoren slås av. Deretter trykker du på nullstillingsknappen (6). Sylinderen kjøres tilbake, og presskjeven kan åpnes.
- Merknad: Hvis pressoperasjonen avbrytes, er ikke pressingen sikker. Gjenta pressingen med en ny pressfitting.

Merknad: Ikke slå på elektroverktøyet mens sylinderen kjøres tilbake i slutten av en pressing eller mens nullstillingsknappen (6) trykkes.