# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet tryk på tænd-knappen er forbundet med risiko for kvæstelser.

- El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

For at du kan bruge el-værktøjet sikkert så længe som muligt, skal el-værktøjet services efter 40000 arbejdscyklusser eller senest efter 2 år. Hvis de 40000 arbejdscyklusser overskrides, lyser statusvisningen (4) konstant gult.

Send el-værktøjet til service hos en autoriseret Bosch-kundeserviceafdeling.

Bemærk! Hvis du ikke overholder serviceintervallerne, bortfalder garantien.