# Príprava lisovania (pozri obrázok F)

- Pri nasadzovaní nedávajte prsty a iné časti tela do blízkosti lisovacej čeľuste. Hrozí riziko pomliaždenia.

Upnutie nástroja (9) môžete otáčať, aby ste namontovanú lisovaciu čeľusť (1) vhodne prispôsobili miestu založenia.

Zatlačte zadný koniec lisovacej čeľuste ➊, aby ste lisovaciu čeľusť otvorili. Nasaďte lisovaciu čeľusť v pravom uhle na lisovaciu tvarovku ➋.

- Skontrolujte, či sa medzi lisovacou tvarovkou a lisovacou čeľusťou nenachádzajú žiadne cudzie telesá. Mohli by spôsobiť chybné zalisovanie.

Ak chcete zapnúť pracovné svetlo (7), krátko kliknite na vypínač (2). Pomocou pracovného svetla (7) môžete lisovaciu čeľusť optimálne umiestniť na lisovaciu tvarovku.