# Détection du risque de défectuosité des batteries

## ‎EXPERT18V…‎‎‎‎ | ‎EXBA18V…‎‎‎‎‎

Les LED des indicateurs d’état de charge ne font pas que renseigner sur le niveau de charge de la batterie, elles servent aussi à signaler une éventuelle défectuosité de la batterie.

Pour activer la fonction, maintenez la touche de l’indicateur d’état de charge enfoncée pendant 3 secondes. L’analyse de la batterie est signalée par l’allumage successif des LED de l’indicateur d’état de charge. Le résultat est visible sur l’indicateur d’état de charge.

1 LED : La batterie a une forte probabilité d’être endommagé. Il se peut que ses performances et son autonomie soient déjà réduites. Il est recommandé de remplacer la batterie.

5 LED : La batterie est en bon état et présente une faible probabilité d’être endommagée.

À noter : La détection de risque de défectuosité ne connaît que deux états. Elle ne permet qu’une estimation simplifiée de l’état de la batterie. La batterie est dans un bon état ou bien elle présente une forte probabilité d’être endommagé. L’état de la batterie n’est pas indiqué en %.