# Techniniai duomenys

Presas | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V | 18 | 18
Maks. presavimo jėga Fmax | kN | 21 | 34
Presavimo laikasA) | s | 3 | 5
Įrankių įtvaro sukimo diapazonas | ° | 360 | 360
Presavimo diapazonas
Maks. plastikinių vamzdžių skersmuoB) | mm | 40 | 110
Maks. metalinių vamzdžių skersmuo | mm | 35 | 54
SvorisC) | kg | 2,5 | 3,4
Matmenys (ilgisD) × plotis × aukštis) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  išmatuota su presavimo galva SV18 arba SV28

B)

  110 mm jungtis galima presuoti tik su akumuliatoriais nuo 4,0 Ah.

C)

  Be akumuliatoriaus, be presavimo galvos (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)

D)

  su įsuktu įrankių įtvaru

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.