# Indicatoare de stare

Indicator de stare (4) | Semnificaţie
--- | ---
După atingerea comutatorului de pornire:
Aprindere în verde timp de 0,5 secunde | Sculă electrică pregătită pentru utilizare
Aprindere în roşu timp de 3 secunde | Acumulatorul este prea descărcat pentru a putea fi efectuat procesul de presare, înlocuieşte acumulatorul
Acumulatorul se află în afara limitelor temperaturii de funcţionare, lasă acumulatorul să se stabilizeze
Atunci când comutatorul de pornire este apăsat:
Aprindere în roşu | Eroare internă Expediază scula electrică în vederea efectuării de lucrări de întreţinere la un centru de service autorizat Bosch.
După finalizarea procesului de presare:
Aprindere în verde timp de 3 secunde | Forţa maximă de presare a fost atinsă în timpul procesului de presare
Aprindere în roşu timp de 3 secunde | Procesul de presare nu a fost finalizat
Permanent:
Aprindere în galben | Numărul de 40000 de cicluri de lucru a fost atins Expediază scula electrică, în vederea întreţinerii, la un centru de service autorizat Bosch.