# Elektrisch gereedschap beveiligen tegen vallen (zie afbeelding J)

Beveilig het elektrische gereedschap bij werkzaamheden op hoogte tegen vallen. Gebruik hiervoor een valbeveiligingsmiddel dat het totaalgewicht kan dragen (12) met een lengte van maximaal 1,8 m (universeel, bij voorkeur een bandlus die wordt bevestigd met draaksteek of een valbeveiligingsmiddel met valdempers). Lees de gebruiksaanwijzing van het valbeveiligingsmiddel aandachtig door.

Bevestig een kant van het valbeveiligingsmiddel (12) in het toelaatbare bevestigingsbereik (13) aan het elektrische gereedschap.

Bevestig de andere kant van het valbeveiligingsmiddel (12) aan een vast aanslagpunt (11) dat aan een stabiele structuur (bv. gebouw of stellage) zit. Kies het aanslagpunt zodanig, dat het elektrische gereedschap bij een val vrij in de valbeveiliging kan vallen, zonder dat u wordt omwikkeld of gevaar loopt.

- Bevestig het valbeveiligingsmiddel altijd aan een stabiele structuur en niet aan personen.

- Tussen de bevestigingen aan het vaste aanslagpunt en aan het elektrische gereedschap moet het valbeveiligingsmiddel altijd vrij kunnen bewegen.