# Statusanzeigen

Statusanzeige (4) | Bedeutung
--- | ---
Nach dem Antippen des Ein-Schalters:
0,5 s grün leuchtend | Elektrowerkzeug einsatzbereit
3 s rot leuchtend | Akku zu schwach für Pressvorgang, Akku wechseln
Akku außerhalb der Betriebstemperatur, Akku austemperieren lassen
Bei gedrücktem Ein-Schalter:
rot leuchtend | interner Fehler Senden Sie das Elektrowerkzeug zur Wartung an eine autorisierte Bosch Kundendienststelle.
Nach dem Pressvorgang:
3 s grün leuchtend | maximale Presskraft während des Pressvorgangs erreicht
3 s rot leuchtend | Pressvorgang nicht abgeschlossen
Dauerhaft:
gelb leuchtend | 40000 Arbeitszyklen erreicht Senden Sie das Elektrowerkzeug zur Wartung an eine autorisierte Bosch Kundendienststelle.