# Operazione di pressatura (vedere figg. G−I)

- Accertarsi che sia possibile premere il tasto di reset in ogni momento senza lasciare l’impugnatura.

Se dal collegamento da pressare fuoriesce liquido, fare in modo che quest’ultimo non finisca nell’elettroutensile.

Per avviare l’operazione di pressatura, premere l’interruttore di avvio (2) e tenerlo premuto finché, dopo 1,5 s, la luce di lavoro (7) lampeggia e viene avviata la pressatura forzata.

Una volta raggiunta la forza di pressatura massima, il motore si spegnerà automaticamente. La luce di lavoro si spegne dopo circa 10 s.

Controllare che la pinza a pressare sia completamente chiusa. Se la pressatura non ha avuto buon esito, ripetere con un nuovo raccordo a pressare.

Avvertenza: anche se l’indicatore di stato (4) è acceso con luce verde e la pinza a pressare è chiusa al termine dell’operazione di pressatura, non è garantito che la pressatura non presenti difetti di tenuta. Verificare sempre la tenuta del sistema di tubazioni con strumenti di controllo adeguati.

Per rimuovere l’elettroutensile, premere sulle estremità posteriori della pinza a pressare (1) ➊ e tirare l’elettroutensile dal raccordo a pressare ➋ (vedere fig. I).

Interruzione dell’operazione di pressatura in caso di malfunzionamenti:

- Interruzione dell’operazione di pressatura prima di avviare la pressatura forzata: premere il tasto di reset (6) e rilasciare l’interruttore di avvio (2). Tenere premuto il tasto di reset fino allo spegnimento del motore. Il cilindro verrà retratto e sarà possibile aprire la pinza a pressare.
- Interruzione di una pressatura forzata in corso: premere nuovamente l’interruttore di avvio (2). Il motore si spegnerà. Premere quindi il tasto di reset (6). Il cilindro verrà retratto e sarà possibile aprire la pinza a pressare.
- Avvertenza: in caso di operazione di pressatura interrotta, la pressatura non è sicura. Ripetere l’operazione di pressatura con un nuovo raccordo a pressare.

Avvertenza: non accendere l’elettroutensile mentre il cilindro viene retratto al termine di un’operazione di pressatura o mentre viene premuto il tasto di reset (6).