# Preparación de la prensa (ver figura F)

- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de la mordaza de prensado al asentar. Existe peligro de aplastamiento.

Puede girar el portaherramientas (9) para alinear la mordaza de prensado (1) montada con el punto de aplicación.

Presione en los extremos traseros de la mordaza de prensado ➊, para abrir la mordaza de prensado. Coloque la mordaza de prensado en ángulo recto en el accesorio de prensado ➋.

- Asegúrese de que no haya objetos extraños entre el accesorio de prensado y la mordaza de prensado. Esto puede conducir a prensados incorrectos.

Para conectar la luz de trabajo (7) pulse brevemente el interruptor de conexión (2). Con la luz de trabajo (7) puede posicionar de forma óptima la mordaza de prensado en el accesorio de prensado.