# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. Qualora l’interruttore di avvio venga premuto inavvertitamente, vi è il rischio di lesioni.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Per garantire che l’elettroutensile funzioni in modo sicuro il più a lungo possibile, andrà sottoposto a manutenzione dopo 40000 cicli di lavoro o al più tardi dopo 2 anni. Se si superano 40000 cicli di lavoro, l’indicatore di stato (4) si illumina con luce gialla fissa.

Inviare l’elettroutensile a un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch a scopo di manutenzione.

Avvertenza: il mancato rispetto dell’intervallo di manutenzione comporta il decadimento del diritto alla garanzia.