# Технички податоци

Преса | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Номинален напон | V | 18 | 18
Макс. сила на притискање Fmax | kN | 21 | 34
Време на притискањеA) | s | 3 | 5
Ротационен опсег на држачот за алат | ° | 360 | 360
Опсег на притискање
макс. дијаметар на пластични цевкиB) | mm | 40 | 110
Макс. дијаметар на метални цевки | mm | 35 | 54
ТежинаC) | kg | 2,5 | 3,4
Димензии (должинаD) × ширина × висина) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Дозволена околна температура при работа | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Дозволена околна температура при складирање | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Компатибилни батерии (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  измерено со вилицата за преса SV18 или SV28

B)

  Фитинзите од 110‑mm може да се притискаат само со батерии од 4,0 Ah.

C)

  без батерија, без вилица за притискање (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com.)

D)

  со навртен држач за алат

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.